***ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ***

|  |
| --- |
| **ÜRÜN EBADI : 300\*700cm TEK ODALI KONTEYNER** |
|  DIŞ DUVARLAR | Dış Yükseklik | 257cm |
| İç Yükseklik | 235 cm |
| Dış Yüzey Kaplama | SANDVİC PANEL |
| Yalıtım | POLÜERETAN PANEL |
| İç Yüzey Kaplama | SANDVİC PANEL |
|  |
| İÇ DUVARLAR | İç Duvar Yüksekliği | 235 cm |
| Yüzey Kaplama |  |
| Yalıtım |  |
| TABAN KAPLAMA | Kaplama | 16mm HEKİMBOARD(çimento yongalı beton levha) |
|  |  |
| YÜZEY | 2mm MİNEFLO PVC |
| ÇATI | ÇATI KAPLAMA | Çatısız |
| ÇATI İZOLASYON | 8 cm İzocam |
| ÇATI İÇ YÜZEY | Pvc Lambri |
| KAPI DOĞRAMA | Dış Kapı | 1 Adet (90\*210cm) Çelik Kapı |
| İç Kapı |   |
| Islak Zemin Kapı |  |
| PENCERE TES. |  | 2 Adet (100\*110cm) Pencere |
| BOYA |  | İsteğe Bağlı Olarak Yapılır. TSE Garantili Ürünler Kullanılır. |
| ELEKTRİK TES. |  | Standartlara Uygun Olarak Yapılır. TSE Garantili Ürünler Kullanılır. |
| SU TESİSAT |  | Standartlara Uygun Olarak Yapılır. TSE Garantili Ürünler Kullanılır. |
|      |
|  |